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Подпругин Роман
Старший менеджер
Тел.:   +7(495) 739-86 99 #264

Моб.: +7(967) 041-32-15
Email: pra@isbc.ru
WEB: www.isbc-rfid.ru
Вариант 1 (RFID оборудование и софт учета, необходим компьютер):
К считывателю подключается четыре антенны, которые размещаются в зоне контроля. Система может определять направление движения RFID метки. На лобовое стекло автомобиля клеится пассивная (без элементов питания) RFID метка-наклейка (одноразового использования, при снятии – разрушается). При попадании метки в поле действия антенны (дальность считывания настраивается независимо для каждой антенны и составляет от 0,5 м до 8-12 метров, дальность чтения настраивается программно). Далее автоматически определяется номер метки, который передается в софт учета и если метке разрешен проезд, считыватель управляет работой шлагбаума посредством встроенного реле (возможно управление двумя шлагбаумами).
Полностью готовое решение компании ISBC. Система представляет из себя аппаратно-программный комплекс, с помощью которого решается задача организации автоматического или автоматизированного учета перемещения персонала или автотранспорта. В состав входит аппаратная RFID-платформа (считыватель, метки) и web-сервис, реализованный на "облачных" технологиях (для работы программного обеспечения наличие интернет соединения не обязательно).
Основные функции системы:

· управление шлагбаумами (воротами, боллардами и другими барьерами);
· проверка разрешений на проезд;
· мониторинг перемещения транспорта (ведение журнала событий);
· опционально рассылка СМС и E-MAIL уведомлений на различные события (в зависимости от настроенных подписок);
· удобное администрирование через web-интерфейс.
Подробнее о системе: http://www.isbc-rfid.ru/solutions/vehicles-access/
Состав базовой версии системы для 2-х точек проезда (включает в себя сетевое программное обеспечение, контроля направления «въезд-выезд»):
	№
	Товар
	Количество
	Ед. изм.
	Цена с НДС за 1 шт. (руб.)
	Сумма с НДС
(руб.)

	1
	Стационарный считыватель дальнего радиуса действия 
ID ISC.LRU1002-EU UHF (Уверенная дальность 8-10 м.)

Артикул: 013-6174
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	1
	шт.
	107 849,00
	107 849,00

	2
	Блок питания 24В DC с пониженным уровнем шумов

Артикул: 100-1714
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	1
	шт.
	2 550,00
	2 550,00

	3
	Кабель сетевой 220 Вольт для блока питания Артикул: 100-6054
	1
	шт.
	350,00
	350,00

	4
	Антенна 65°×65°
ID ISC.ANT.U270/270-EU
Артикул: 013-1641
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	2
	шт.
	22 403,00
	44 806,00

	5
	Кабель ANT.C6-A UHF Antenna Cable 6m LowLoss
Артикул: 100-6782
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	2
	шт.
	1 690,00
	3 380,00

	6
	*Опция. Монтажный набор для антенны

Артикул: 100-8496
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(опционально, монтаж может производиться любым удобным способом, с соблюдением норм в соответствии с инструкцией по монтажу)
	2
	шт.
	3 900,00
	7 800,00

	7
	Модуль силовых ключей для управления шлагбаумами (1А, коммутируемое напряжение до 100 В) на выходе два реле

Артикул: 100-7360
	1
	шт.
	5 500,00
	5 500,00

	8
	Сетевое программное обеспечение (компьютер предоставляется клиентом, необходима Windows 7, 8, 10 обязательно версии Professional)

Артикул: 100-7380
	1
	шт.
	60 000,00
	60 000,00


Итого: 232 235,00 руб. с НДС

На 07.11.16 все перечисленное оборудование есть в наличии на складе, срок отгрузки 2-4 рабочих дня с момента получения оплаты.
Вариант 2 (на перспективу – интеграция в любую СКУД по протоколу Wiegand-26):
К считывателю подключается две антенны (возможно подключение до 4-х антенн), которые контролируют зону проезда (одна антенна «смотрит» на въезд, другая - на выезд). На транспортном средстве размещается пассивная (без элементов питания) RFID метка. При попадании метки в поле действия антенн (дальность считывания настраивается независимо для каждой антенны и составляет от 0,5 до 10-12 метров), автоматически определяется её номер. По протоколу Wiegand-26 уникальный номер метки передается в софт СКУД. Система имеет возможность контроля направления проезда (1 антенна «въезд» - первый выход Wiegand, вторая антенна «выезд» - второй выход Wiegand). Контроллер СКУД управляет работой шлагбаума. 

Применение на 1 точку доступа (1 считыватель и 2 антенны).

	№
	Товар
	Количество
	Ед. изм.
	Цена с НДС за 1 шт. (руб.)
	Сумма с НДС
(руб.)

	1
	Стационарный считыватель дальнего радиуса действия 
ID ISC.LRU1002-EU UHF (Уверенная дальность 8-10 м.)

Артикул: 013-6174
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	1
	шт.
	107 849,00
	107 849,00

	2
	Блок питания 24В DC с пониженным уровнем шумов

Артикул: 100-1714
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	1
	шт.
	2 550,00
	2 550,00

	3
	Кабель сетевой 220 Вольт для блока питания Артикул: 100-6054
	1
	шт.
	350,00
	350,00

	4
	Антенна 65°×65°
ID ISC.ANT.U270/270-EU
Артикул: 013-1641
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	2
	шт.
	22 403,00
	44 806,00

	5
	Кабель ANT.C6-A UHF Antenna Cable 6m LowLoss
Артикул: 100-6782
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	2
	шт.
	1 690,00
	3 380,00

	6
	*Опция. Монтажный набор для антенны

Артикул: 100-8496
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(опционально, монтаж может производиться любым удобным способом, с соблюдением норм в соответствии с инструкцией по монтажу)
	2
	шт.
	3 900,00
	7 800,00

	7
	Преобразователь Digital IO <=> Wiegand для LRUxxxx
(Преобразователь интерфейсов Wiegand для подключения LRU к СКУД, двухканальный)

Артикул: 100-6750
	1
	шт.
	10 000,00
	10 000,00


Итого: 176 735,00 руб. с НДС

Возможные варианты RFID-меток:

	№
	Товар
	Количество
	Ед. изм.
	Цена с НДС за 1 шт. (руб.)
	Сумма с НДС (руб.)

	RFID метки

	1
	Метка Windshield Label

Артикул: 050-4053
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Confidex Windshield Labelтм - пассивная метка стандарта EPC Class1 Gen2 (ISO 18000-6C), разработана для быстрой идентификации транспортных средств. Метка устанавливается на лобовое стекло автомобиля и удобна в использовании для выполнения функций пропускного режима на территорию предприятий, автоматического въезда на парковку. Метки Confidex Windshield Label оптимальны для использования на стеклянных поверхностях.
Дальность считывания: до 8 м (по данным datasheet производителя)*

* По рузультатам экспериментов, проведенных в реальных условиях (оборудование установлено на улице у проезжей трассы, антенна направлена вдоль движения, метка закреплена на лобовом стекле автомобиля) с применением оборудования FIEG и меток Confidex Windshield, дистанция уверенного считывания составила около 20 метров при мощности около 2 Вт (без учета потерь на кабельных линиях ~2-3 дБ).
Размер: метки 92 х 26 x 0,2 мм, можно 

Память: 496 bit EPC + 128 bit / 96 бит уникальный ID транспондер, User – 128 bit
Рабочая температура: -35°C ~ +70°C
(одноразового использования, крепится на стекло автомобиля, при попытке снять - повреждается)
	150
	шт.
	90,00

С кодированием
	13 500,00


С полным ассортиментом RFID-меток можно ознакомиться на сайте: http://www.isbc-rfid.ru/catalog/rfid-metki/
Ориентировочная стоимость! Монтажные работы по установке RFID оборудования:
	№
	Наименование
	кол-во
	ед.
	Цена
	Сумма,
руб.

	1
	Монтаж RFID считывателя
	1
	шт
	1 723,54  
	1 723,54  

	2
	Монтаж RFID антенн
	2
	шт
	1 823,62  
	3 647,24  

	3
	Расходные материалы
	1
	шт
	1 000,00  
	1 000,00  

	4
	Прокладка кабеля считыватель-антенна
	12
	м
	58,69  
	704,28

	5
	Монтаж, подключение и конфигурирование RFID сервера или подключение к контроллеру СКУД
	1
	шт
	3 860,44  
	3 860,44  

	6
	Настройка RFID оборудования
	1
	шт
	1 462,50  
	1 462,50  

	7
	Расходные материалы
	1
	шт
	1 000,00  
	1 000,00  

	8
	Пусконаладка оборудования
	1
	шт
	1 170,00  
	1 170,00  

	
	
	
	
	
	14 568,00  


2

